**АНКЕТА** (титульный лист, часть I)

ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

для формирования электронного паспорта объекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование объекта социальной инфраструктуры (далее - объект)** (полное наименование организации, расположенной на объекте, в соответствии с учредительными документами, код ОГРН) | | | | | | | | | | |
| Административно-жилой корпус СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 6» | | | | | | | | | | 1027802742285 |
| (полное и сокращенное наименование объекта) | | | | | | | | | | |
| **Вид деятельности объекта (**указывается вид экономической деятельности объекта, код ОКВЭД основной) | | | | | | | | | | |
| Предоставление социальных услуг с обеспечением проживания | | | | | | | | | | 87.90 |
| **Форма собственности** | Собственность субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | 13 |
| (указывается форма собственности по ОКФС) | | | | | | | | | | |
| **Организационно-правовая форма** | | Бюджетные учреждения | | | | | | | | 2 09 03 |
| (указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ) | | | | | | | | | | |
| **Должность, Ф.И.О. руководителя объекта** | | директор | | | | | | | Мусатова Елена Владимировна | |
| **Телефон, факс руководителя объекта** | | Тел. (812) 417-52-34 | | | | | | | Факс (812) 417-52-34 | |
| **E-mail объекта** | | dd1@kirov.spb.ru | | | | | | | | |
| **Юридический адрес объекта** | | 198216 | | Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д.6, литера А | | | | | | |
| **Фактический адрес объекта** | | 198216 | | Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д.6, литера А | | | | | | |
| **Наименование организации владельца (арендатора) объекта** | | | | | | СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга» | | | | |
| Казенные учреждения | | | | | | | | | | |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) | | | | | | | | | | |
| **Юридический адрес организации владельца (арендатора) объекта** | | | | | | | |  | | |
| 191023, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.32, пом. 11-Н | | | | | | | | | | |
| **Наименование вышестоящей организации (собственника)** | | | | | Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга | | | | | |
| Бюджетные учреждения | | | | | | | | | | |
| (указывается организационно-правовая форма и название организации) | | | | | | | | | | |
| **Юридический адрес вышестоящей организации** | | | 190000 | | | | Санкт-Петербург, пер. Антоненко, д.6 | | | |
| **Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации** | | | | | | | Председатель Комитета Ржаненков Александр Николаевич | | | |
| **Телефон, факс руководителя вышестоящей организации** | | | | | | | Тел. (812) 576-24-61 | | | Факс (812) 576-24-60 |
| **E-mail руководителя вышестоящей организации** | | | ksp@gov.spb.ru | | | | | | | |

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Титульный лист, часть II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Наименование объекта** (подразделения объекта) | | | | | | | | | | | | | | | **Административно-жилой корпус СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 6»** | | | | | | | | | |
| **Фактический адрес объекта** (индекс, почтовый адрес) | | | | | | | | | | | | | | | **198216, Санкт-Петербург, ул. Счастливая, д. 6, литера А** | | | | | | | | | |
| **Общая площадь объекта** (указывается общая площадь в кв. м.) | | | | | | | | | | | | | | | **3895,7** | | | | | | | | | |
| **Этаж / этажи расположения объекта**  (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи) | | | | | | | | | | | | | | | **1-2** | | | | | | | | | |
| **Кадастровый номер объекта** | | | | | | | | | | | | | | | **78:15:0008405:1077** | | | | | | | | | |
| **Категории обслуживаемого населения:** граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все. | | | | | | | | | | | | | | | дети до 18 лет | | | | | | | | | |
| **Категории обслуживаемых инвалидов:** инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии. | | | | | | | | | | | | | | | все категории инвалидов | | | | | | | | | |
| **Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида:** (да, нет) | | | | | | | | | | | | | | | да | | | | | | | | | |
| **АНКЕТА** (основная часть) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| п/п | | Зона, элемент зоны (параметр),  техническое средство обустройства объекта | | Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | | | Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте | | Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте | | Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта | | | | | | | | | | | | № пункта,  № рисунка  СП59.13330.2012;  прочие СП, ГОСТ | |
|  | | Наименование параметра, назначение параметра для:  «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках,  «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата,  «С» - инвалидов с нарушениями зрения,  «Г» - инвалидов с нарушениями слуха,  «У» - инвалиды с отклонениями в развитии. | | | Единица  измерения | | | Фактическое значение  (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет») | | | Нормативное  значение | | |
| 1 | | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | |
| **1.** | | **Подходы к объекту, пути движения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | | Пути пешеходного движения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина пешеходных путей **"У", "Г", "С", "О", "К"** | | м | | | | | | 3.50 | 1.2 -  1.2 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Перепад высот в местах съезда на проезжую часть **"С", "К"** | | м | | | | | | 0.00 | 0 - 0.04  0 - 0.015 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования, нижняя кромка которых расположена на высоте от 0,7 до 2,1 м от уровня пути движения бордюрным камнем (бортиком) высотой не менее 0,05 м **"С"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Предупредительное мощение на расстоянии 0,5 м вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, расположенных на путях движения **"С"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| **2.** | | **Входной узел** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | Наружные лестницы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | лестница главного входа | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей **"С", "О"** | | м | | | | | | 0.40 | 0.28 -  0.35 - 0.4 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Высота ступеней **"С", "О"** | | м | | | | | | 0.14 | 0 - 0.15  0.12 - 0.15 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина марша лестниц **"О"** | | м | | | | | | 1.38 | 1.35 -  1.35 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Поручни вдоль обеих сторон на высоте **"С", "О"** | | м | | | | | | 0.99 | 0.9 - 0.9  0.85 - 0.92 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Дополнительные разделительные поручни на высоте 0.85-0.92v при ширине марша 4,0 м и более **"С", "О"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Шероховатая поверхность ступеней **"У", "Г", "С", "О"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Выделение цветом или фактурой краевых ступеней **"У", "Г", "С", "О"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Завершающие горизонтальные части поручня длиннее марша лестницы **"С", "О"** | | м | | | | | | 0.00 | 0.3 - 0.3  0.27 - 0.33 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| 2.2 | | Пандусы: стационарные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | у главного входа | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Уклон пандуса **"К"** | | % | | | | | | 8.00 | 0 - 10  0 - 5 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина между поручнями **"К"** | | м | | | | | | 1.00 | 1 -  0.9 - 1 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (верхний поручень) **"К"** | | м | | | | | | 0.90 | 0.9 - 0.9  0.85 - 0.92 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ограждения с поручнями с двух сторон пандуса на высоте (нижний поручень) **"К"** | | м | | | | | | 0.70 | 0.7 - 0.7  0.7 - 0.7 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса шириной **"К"** | | м | | | | | | 1.50 | 1.5 -  1 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Свободная зона в верхнем и нижнем окончаниях пандуса и при каждом изменении направления пандуса глубиной **"К"** | | м | | | | | | 1.60 | 1.5 -  1.5 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Поверхность покрытий пандуса нескользкая **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Поверхность покрытий пандуса отчетливо маркированная цветом или текстурой **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Завершение поручня длиннее наклонной части пандуса **"С", "К"** | | м | | | | | | 0.30 | 0.3 -  0.27 - 0.33 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| 2.6 | | Входные площадки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | площадка главного входа | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Навес **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Подсветка площадки **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Поверхность покрытий твердая, не допускающая скольжения при намокании **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Высота площадки без пандуса (отметка площадки) **"К"** | | м | | | | | | 0.00 | 0 - 0.04  0 - 0.025 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Размер входной площадки не менее 1,4х2,0; 1,5х1,85 **"К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие 1.4 - 1.85  1.4 - 1.85 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Размер входной площадки с пандусом не менее 2,2 х 2,2 **"К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие 2 - 2  2 - 2 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| 2.7 | | Входные тамбуры | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | тамбур главного входа | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина тамбура не менее 1,5 м, при глубине не менее 2,3м **"К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| 2.8 | | Входные двери, в т.ч. тамбурные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Главный вход | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина в свету **"К"** | | м | | | | | | 1.64 | 0.9 - | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Высота каждого элемента порога **"С", "К"** | | м | | | | | | 0.01 | 0.014 | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| 2.9 | | Контрастные полосы на прозрачных полотнах дверей | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | дверь главного входа | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Полоса яркой, контрастной маркировки не менее 0,1x0,2 м **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Высота размещения полосы от поверхности пешеходного пути в пределах 1,2-1,5м **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| 2.10 | | Вестибюли общественных зданий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету **"К"** | | м | | | | | | 1.00 | 1 - 1.5 | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Звуковые информаторы (либо эквивалент этого оборудования) **"С"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) **"Г"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| **3.** | | **Пути движения внутри здания** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | | Коридоры, переходы в другие здания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина пути движения **"К"** | | м | | | | | | 1.50 | 1.5 -  1.5 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| 3.2 | | Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина **"К"** | | м | | | | | | 0.91 | 0.9 -  0.9 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Высота порогов или перепад высот **"С", "К"** | | м | | | | | | 0.00 | 0 - 0.025  0 - 0.014 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| 3.3 | | Внутренние лестницы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Размеры ступеней: ширина проступей **"С", "О"** | | м | | | | | | 0.30 | 0.3 -  0.28 - 0.35 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Высота ступеней **"С", "О"** | | м | | | | | | 0.14 | 0 - 0.15  0.13 - 0.17 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте **"С", "О"** | | м | | | | | | 0.93 | 0.9 - 0.9  0.85 - 0.92 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Завершение поручня длиннее марша лестницы **"С", "О"** | | м | | | | | | 0.00 | 0.3 - 0.3  0.27 - 0.33 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Разделительные поручни на высоте 0.85 - 0.92 м при ширине марша лестницы 4,0 м и более **"С", "О"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, а также для зданий зрелищных и учебных заведений **"О"** | | м | | | | | | 1.12 | 1.35 -  1.35 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий **"С", "О"** | | м | | | | | | 1.12 | 1.05 - | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Открытые ступени (без подступенков) не допускаются **"С", "О"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| 3.7 | | Подъемники мобильные | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | для бассейна | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Наличие **"К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | | для внутренних лестниц | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Наличие **"К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| **4.** | | **Помещения, места обслуживания МГН в общественных зданиях** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.4 | | Оборудование мест обслуживания МГН в зданиях бассейнов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Горизонтальные поручни вдоль стен зала бассейна и на входах в зал из раздевалок и душевых на высоте **"С", "О"** | | м | | | | | | 1.10 | 0.9 - 1.2 | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Обходная дорожка по периметру ванн бассейна шириной **"К"** | | м | | | | | | 2.10 | 2 - | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Контрастная полоса по всему периметру края ванны бассейна **"С"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Тактильные полосы на основных маршрутах движения и на обходных дорожках бассейна шириной полос не менее 1,2 м **"С"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Лестница с размерами: подступенков – 0,14 м и проступей – 0,3 м в мелкой части бассейна **"О"** | |  | | | | | | нет | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Площадь на одно место для занимающегося инвалида (в том числе для хранения кресла-коляски) **"К"** | | кв.м. | | | | | | 5.00 | 3.8 - | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Проход между скамьями в общих раздевальных **"К"** | | м | | | | | | 2.40 | 1.8 -  1.8 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| **5.** | | **Санитарно-гигиенические помещения** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | | Доступная кабина в общей уборной | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | на 1 этаже | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной **"К"** | | м | | | | | | 0.75 | 1.2 -  0.75 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина кабины **"К"** | | м | | | | | | 1.77 | 1.65 - | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Глубина кабины **"К"** | | м | | | | | | 3.29 | 1.8 - | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина двери кабины **"К"** | | м | | | | | | 0.90 | 0.9 - | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Опорные поручни **"О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Обозначение символом доступности на двери общей уборной **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ)  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| 5.3 | | Кабины душевых закрытые | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | кабина на 1 этаже | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Кабина с открыванием двери наружу **"С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Вход в кабину непосредственно из гардеробной **"С", "О"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Габариты поддона (трапа) без порога не менее 0,9х1,5м **"С", "О"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем на высоте не более 0,48м **"С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Кабина должна быть оборудована ручным душем **"С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Кабина должна быть оборудована настенными поручнями **"С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Кабина должна быть оборудована настенными поручнями краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) **"С", "О", "К"** | |  | | | | | | нет | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Размеры кабины в плане: ширина **"К"** | | м | | | | | | 2.00 | 1.8 -  1.8 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Размеры кабины в плане: глубина **"К"** | | м | | | | | | 1.94 | 1.8 -  1.8 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | нет | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте **"У", "Г", "С", "О", "К"** | | м | | | | | | 0.00 | 1.35 - 1.35  1.35 - 1.35 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями (с учетом скамей) **"К"** | | м | | | | | | 2.40 | 2.4 -  2.4 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скаменй **"К"** | | м | | | | | | 1.80 | 1.8 -  1.8 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка, выключатели, санитарный прибор-пол, стена) **"С"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| 5.4 | | Кабины душевых открытые и со сквозным проходом | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | кабина в раздевальной бассейна | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Кабина должна быть оборудована переносным или складным сиденьем не более 0,48м **"С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Кабина должна быть оборудована ручным душем **"С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Кабина должна быть оборудована настенными поручнями **"С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Кабина должна быть оборудована краном с рычажной рукояткой и термостатом (или автоматические и сенсорные краны бесконтактного типа) **"С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Размеры в плане: ширина **"К"** | | м | | | | | | 2.49 | 1.2 -  1.2 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Размеры в плане: глубина **"К"** | | м | | | | | | 3.47 | 0.9 -  0.9 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | нет | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Наличие специальных знаков, в т.ч. рельефных у дверей кабины на высоте 1.35 м **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | нет | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных со скамьями **"К"** | | м | | | | | | 2.40 | 2.4 -  2.4 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина проходов между рядами для шкафов гардеробных без скамей **"К"** | | м | | | | | | 1.80 | 1.8 -  1.8 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка, стена-выключатели, санитарный прибор-пол-стены) **"У", "Г", "С", "О", "К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
| **6.** | | **Автостоянки** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.1 | | Автостоянка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | | 1 | | 0 | | | 1 | | (см. прим. п.5) | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Места для транспорта инвалидов **"О", "К"** | | шт. | | | | | | 1.00 | 1 -  1 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в здание **"О", "К"** | | м | | | | | | 9.00 | 0 - 100  0 - 100 | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Ширина зоны для парковки **"К"** | | м | | | | | | 3.70 | 3.5 -  3.6 - | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Длина зоны для парковки **"К"** | | м | | | | | | 6.30 | 6 - | | СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия **"К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |
|  | |  | |  | | | | | | | Обозначение стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) **"К"** | |  | | | | | | да | Наличие/Соответствие | | СНИП 35-01-2001  СП 59.13330.2012 (прочие СП, ГОСТ) | | |

**Примечание:**

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.

2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.

3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.

4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).

5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ (если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

**Заполнил Анкету:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| методист СПб ГБУ ГИМЦ  «Доступная среда» |  | Нечаев А.С. |  | (812) 717-86-14 |  |  |  | «10» августа 2018 г. |
| Должность |  | ФИО |  | телефон |  | (подпись) |  |  |
| **Согласовано:**  директор СПб ГБУ центр для детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей «Центр содействия семейному  воспитанию № 6» |  | Мусатова Е.В. |  | (812) 417-52-34 |  |  |  | «10» августа 2018 г. |
| Должность руководителя обследованного объекта |  | ФИО |  | телефон |  | (подпись) |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |